B1400\*300，电机4KW，裙边皮带，中心距3000mm 运送物料（煤），含防爆控制柜和清扫防爆电机，采用变频防爆电机，输送量20-350吨/h，称重要求5‰，皮带耐低温-45℃，配电控闸阀，重庆川仪智能一体化电动头，行程L=800，接头法兰1100\*800，技术联系人：张15559316214